

CRVENI KRST SRBIJE

Beograd, Simina 19

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA**

**za nabavku uniformi**

**postupak broj F 3/25**

Beograd, februar 2025. godine

Na osnovu člana 27. stav 1 tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS”, broj 91/19 i 92/2023) Komisija za nabavke Crvenog krsta Srbije pripremila je

**POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA**

Crveni krst Srbije poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa ovim pozivom, za objedinjenu nabavku uniformi za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije za potrebe 51 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama i Crveni krst Srbije.

Ovaj Poziv za podnošenje ponuda biće dostavljen direktno ponuđačima iz Registra dobavljača Crvenog krsta Srbije kao i objavljen na sajtu Crvenog krsta Srbije.

**IZVOR SREDSTAVA:** Pojedinačna finansijska sredstva 51 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama, sredstva po čl. 15 i 16 ZoCK za 2024. godinu i druga projektna sredstva.

**Ova nabavka je podeljena na pet partija:**

1. Prsluk Crvenog krsta. Količina – 272 komada
2. Soft-shell jakna. Količina – 223 komada
3. Polar duks. Količina – 242 komada
4. Radne pantalone. Količina – 277 komada
5. Pamučna majica ''O'' izrez. Količina – 349 komada

**I. Opšti tehnički uslovi**

1. Reflektujuće trake su namenjene za aplikacije odeće visoke vidljivosti, a u cilju povećanja vidljivosti korisnika u uslovima tame ili slabijeg svetla. Trake su izrađene od izloženih staklenih sočiva visokih perfomansi vezanih za istrajno platno sa zadnje strane. Pričvršćivanje traka za osnovni materijal se vrši tako da prilikom održavanja proizvoda u primeni ne dolazi do oštećenja i odvajanja trake.

1. Pomoćni materijal (konac, rajsferšlusi, dugmad...) je usklađen sa bojom osnovnog materijala. Kvalitet konca mora biti u skladu sa preporukama proizvođača tkanine u odnosu na vrstu tkanine i nameni gotovog proizvoda. Rajsferšlus mora biti u boji koja odgovara boji materijala, plastični, spiralni, dvostrani i jednostrani, kvalitativno usaglašen veku trajanja odeće za koju je namenjen. Dugmad moraju biti u boji tkanine, okrugla, sa četiri rupice, otporna na sva dejstva pri propisanom načinu održavanja odeće. Kod svakog komada odevnog predmeta ušiva se po jedno rezervno dugme u zavisnosti od vrste i prečnika. Drikeri, stoperi, učkuri, kao i čičak trake treba da budu od kvalitetnog materijala i usaglašeni veku trajanja odeće za koju su namenjeni.

1. Način izrade odevnih predmeta mora da bude u skladu sa uslovima referentnih standarda (šavovi, završeci šavova, pravac štepa, obrada rupica, gustina šivenja, ugradnja pomoćnog materijala, trajnost ušivenih oznaka i obeležja i sl.) Štepovi zaštitne odeće skloni naprezanju moraju biti proštepani sa 2 štepa (orukavlje, korak nogavice i zadnji deo sedišta do koraka). Konačna dorada odevnih predmeta  treba da se vrši u procesu industrijskog peglanja parnim presama i peglama u propisanim uslovima za vrstu materijala od kojih je proizvedena odeća.

1. Veličine i oznake veličina su prilagođene merama tela radnika antropološkim merenjem kontrolnih (primarnih) i sekundarnih mera tela u skladu sa važećim standardima.

1. Ušivne etikete treba da sadrže podatke prema važećim standardima. Štampane oznake i obeležja ušivnih etiketa moraju biti visoke postojanosti obojenja, sa vekom trajanja koliko i sam proizvod. Viseće etikete, odnosno papirne etikete treba da sadrže kompletne podatke prema referentnim standardima (veličinski broj, sirovinski sastav i način održavanja). Oznake i obeležja moraju da budu lako uočljive, čitka i kompletna, radi brze identifikacije kod prijema u skladište.

1. Pakovanje gotovog proizvoda podrazumeva pakovanje u providnoj PVC kesi, odgovarajućih dimenzija, vodeći računa da se obezbedi celovitost pakovanja svih komada u kompletu i jedinično, zaštićeno od rasparivanja, gubljenja komada, nemogućnosti manipulacije u transportu i prijema u skladište do izdavanja korisniku.

1. Uz ponudu obavezno dostaviti tabelu sa veličinama svakog pojedinačnog artikla.

**II. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ARTIKALA –** Uzorak seta će biti na raspolaganju dobavljaču posle završetka procedure nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača

**1. Osnovna tkanina za izradu pantalona i prsluka, boja crvena**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementi ispitivanja | Standard | Merna jedinica | Tražena vrednost | Dozvoljeno odstupanje |
| Površinska masa | ISO 3801:1977 (metoda 5) | g/m² | 230 | ±5% |
| Pretpletaj |  |  | Keper 3/1 |  |
| Sirovinski sastav | SRPS EN ISO 1833-11:2012 |  |  |  |
| Pamuk |  | % | 50 | ±5% |
| Poliestar |  | % | 50 | ±5% |
| Konstrukcija tkanine | SRPS EN ISO 1833-11:2012 |  |  |  |
| Osnova – pamuk/poliester |  | % | 50/50 | ±5% |
| Potka – pamuk/poliester |  | % | 50/50 | ±5% |
| Prekidne sile | SRPS EN ISO 13934-1:2015 |  |  |  |
| Osnova |  | daN | ≥120 |  |
| Potka |  | daN | ≥65 |  |
| Gustina-broj žica na 1 cm | SRPS EN 1049-2:2009 |  |  |  |
| Osnova |  | ž/cm | 48 | ±2 |
| Potka |  | ž/cm | 26 | ±2 |
| Promena dimenzija pri pranju na 60ºC | SRPS EN ISO 5077:2010 |  |  |  |
| Osnova |  | % | Max 2 |  |
| Potka |  | % | Max 2 |  |
| Postojanost boje na: |  |  |  |  |
| Pranje na 60ºC | SRPS EN ISO 105-C08:2012 | Ocena | 4 | min |
| Svetlost | SRPS EN ISO 105-B02:2015 | Ocena | 5 | min |
| Znoj | SRPS EN ISO 105-E04:2014 | Ocena | 4 | min |
| Mokro otiranje | SRPS EN ISO 105-X12:2012 | Ocena | 3-4 | min |
| Suvo otiranje | Ocena | 4 | min |
| Tekstilne površine – određivanje otpornosti na kvašenje (ispitivanje okišnjavanjem) | SRPS EN ISO 4920:2012 | Ocena | Min 3 (Min 80) |  |

**2. Tkanina za ojačanje, boja crna za pantalone**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementi ispitivanja | Standard | Merna jedinica | Tražena vrednost | Dozvoljeno odstupanje |
| Površinska masa | ISO 3801:1977 (metoda 5) | g/m² | 280 | ±3% |
| Pretpletaj |  |  | Atlas |  |
| Sirovinski sastav | SRPS EN ISO 1833-11:2012 |  |  |  |
| Pamuk |  | % | 50 | ±5% |
| Poliestar |  | % | 50 | ±5% |
| Konstrukcija tkanine | SRPS EN ISO 1833-11:2012 |  |  |  |
| Osnova – pamuk/poliester |  | % | 50/50 | ±5% |
| Potka – pamuk/poliester |  | % | 50/50 | ±5% |
| Prekidne sile | SRPS EN ISO 13934-1:2015 |  |  |  |
| Osnova |  | daN | ≥130 |  |
| Potka |  | daN | ≥85 |  |
| Gustina-broj žica na 1 cm | SRPS EN 1049-2:2009 |  |  |  |
| Osnova |  | ž/cm | 30 | ±2 |
| Potka |  | ž/cm | 21 | ±2 |
| Promena dimenzija pri pranju na 60ºC | SRPS EN ISO 5077:2010 |  |  |  |
| Osnova |  | % | Max 2 |  |
| Potka |  | % | Max 2 |  |
| Postojanost boje na: |  |  |  |  |
| Pranje na 60ºC | SRPS EN ISO 105-C08:2012 | Ocena | 4 | min |
| Svetlost | SRPS EN ISO 105-B02:2015 | Ocena | 5 | min |
| Znoj | SRPS EN ISO 105-E04:2014 | Ocena | 4 | min |
| Mokro otiranje | SRPS EN ISO 105-X12:2012 | Ocena | 3-4 | min |
| Suvo otiranje | Ocena | 4 | min |
| Tekstilne površine – određivanje otpornosti na kvašenje (ispitivanje okišnjavanjem) | SRPS EN ISO 4920:2012 | Ocena | Min 3 (Min 80) |  |

**3. Pomoćni materijal:**

**3.1. Konac, u boji osnovne tkanine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi ispitivanja** | **Metode ispitivanja** | **Zahtevane vrednosti** | **Dozvoljena odstupanja** |
| Sirovinski sastav | SRPS EN ISO 1833 | 100% poliestar |  |
| Finoća | SRPS EN ISO 2060:2012 | Nm 40/3 |  |

**3.2. Čičak traka, u boji tkanine mesta gde se postavlja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi ispitivanja** | **Metode ispitivanja** | **Zahtevane vrednosti** | **Dozvoljena odstupanja** |
| Sirovinski sastav | SRPS EN ISO 1833 | 100% poliamid |  |
| Sila otvaranja-jačina spoja gornje i donje strane | SRPS EN 12242:2008 | 5/2.5 N/cm | Min |
| Sila otvaranja-jačina spoja gornje i donje strane posle pranja na 40ºC | SRPS EN 12242:2008 | 4/2.5 N/cm | Min |
| Opis:  Otporna na 50 ciklusa pranja. | | | |

**3.3. Reflektujuća traka, boja siva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi ispitivanja** | **Metode ispitivanja** | **Zahtevane vrednosti** | **Dozvoljena odstupanja** |
| Postojanost obojenja    pranje na 40°C  hemijsko čišćenje  pranje na 40°C na 50 ciklusa | SRPS EN ISO  105-C08:2012  SRPS EN ISO  105-D01:2012  SRPS EN ISO  105-C08:2012 | 4-5  4-5  4 | min  min  min |
| Opis : Prilikom 50 ciklusa pranja  ne dolazi do raslojavanja/deformacije            Potrebno je da je izrađena u skladu sa EN ISO 2047 | | | |

**3.4. Drikeri, boja crvena – pantalone**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementi ispitivanja** | **Metode ispitivanja** | **Zahtevane vrednosti** | **Dozvoljena odstupanja** |
| Sila otvaranja |  | 16 N | Min |
| Opis: Drikeri su plastificirani. Otporni na 50 ciklusa pranja na 40ºC. | | | |

**4. Oznake**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementi ispitivanja | Metode ispitivanja | Zahtevane vrednosti | Dozvoljena odstupanja |
| Sirovinski sastav | SRPS EN ISO 1833 | 100% poliestar |  |
| Prepletaj |  | žakard |  |
| Promena dimenzije pri pranju na 40°C | SRPS EN ISO 5077:2010 | Ø  Ø |  |
| Postojanost obojenja    svetlost  pranje na 40°C  hemijsko čišćenje  otiranje(suvo/mokro) | SRPS EN ISO  105-B02:2015  SRPS EN ISO  105-C08:2012  SRPS EN ISO  105-D01:2012  SRPS EN ISO  105-X12:2012 | 5  4/4/4  4/4/4  4/4 | min  min  min  min |
| Pilingu | SRPS EN ISO 12945-2:2008 | 4-5 | min |
| Opis: Prilikom 50 ciklusa pranja na 400C , nije došlo do deformacije oznake, raslojavanja, pojave mehurića. | | | |

**III. OZNAKE KOJE SE KORISTE PRI OBELEŽAVANJU UNIFORMI CRVENOG KRSTA –** definisane u Knjizi standarda Crvenog krsta Srbije. Pojedininačni logotipi biće dostupni u formatu pripreme za štampu posle potpisanog ugovora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izgled oznake** | **Opis** | **Mesto oznake na opremi** |
| 1 |  | **Dužina i širina prema uzorku**  **Žakard vez, štampa**  **Boja slova:** Crna  **Boja ruba:** crvena  **Crvena boja: C**:0 ; **M**:100; **Y**:100; **K**:0 | Na liniji grudi između linije sredine i bočne linije. |
| 2 |  | **Dužina i širina prema uzorku**  **Žakard vez, štampa**  **Prečnik** : 7 cm  **Boja slova:** Crvena  **Boja ruba:** crvena  **Crvena boja: C**:0 ; **M**:100; **Y**:100; **K**:0 | Na obe nadlaktice, |
| 3 |  | **Dužina i širina prema uzorku**  **Žakard vez**  **Prečnik** : 20 cm  **Boja slova:** Crvena  **Crvena boja:**  **C**:0; **M**:100; **Y**:100; **K**:0 | Na sredini  gornjeg leđnog dela. |
| 4 |  | **Dužina i širina prema uzorku**  **Žakard vez, štampa**  **Zastava**: Republike Srbije koristi se, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini). Zastava je horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela, a preko svega, centra pomerenog ka jarbolu za 1/7 ukupne dužine zastave, mali grb Srbije | Sa spoljne strane levog rukava  0,5 -2 cm ispod amblema Crvenog krsta Srbije. Simetrično pozicioniran u odnosu na oznaku br 2. |

**IV. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POJEDINAČNIH ARTIKALA**

1. **PARTIJA 1 - Prsluk Crvenog krsta. Količina – 272 komada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRSLUK** | | | | | |
| **Tehnički crtež** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **Oznaka** | | **Dimenzije cm** | | **Vrsta oznake** |
| **1** |  | | Dimenzija, kao na uzorku | | Žakar vez |
| **2** |  | | Prečnik: 7 cm | | Žakar vez |
| **3** |  | | Prečnik: 20 cm | | Žakar vez |
| **OPIS MODELA** | | | | | |
| Prednji deo | | Prsluk od navedenog materijala sa V izrezom na prednjem delu se kopča rajsferšlusom sa plastičnim zupcima. Sve ivice su paspulirane tako da su širine 1cm, a vratni izrez sa trakom od 1,5 cm. Na prednjem delu su simetrično postavljeni džepovi i reflektujuće trake. Šav na prednjem ramenom delu je prebačen sa leđnog 1,5 cm i naštepan od ivice 5mm. Prateći liniju ramena reflektujuća traka širine  2,5 cm je paralelno postavljena na rastojanju od 2 cm. Druga reflektujuća traka širine 5 cm je postavljena u donjem delu prsluka tako da se na istoj visini nastavlja i na leđnom delu. Ispod i iznad reflektujuće trake nalaze se kaiševi od propilena širine 5cm predviđeni za regulaciju veličine. Na njima je našivena čičak traka. Džepovi su raspoređeni tako da su dva ispod i četiri iznad donje reflektujuće trake. Gornji manji džepovi se zatvaraju čičak trakom, a donji rajsferšlusom. Na patni gornjeg džepa na levoj strani je našivena oznaka br.1 izrađena tehnikom žakart, a na desnoj strani je našivena čičak traka (videti uzorak). | | | |
| Leđni deo | | Na leđnom delu prsluka ispod reflektujuće trake nalazi se džep koji se zatvara rajsferšlusom dužine 38 cm.  Oznaka br. 3 se prišiva/šije na sredini leđnog dela kao na uzorku 8 cm ispod sredine vratnog izreza na leđima. Iznad i ispod reflektujuće trake na leđima (u istoj visini kao na prednjem delu) su postavljeni kaiševi od propilena sa plastičnom šnalom za regulaciju veličine prsluka. Na leđnom delu prsluka u nastavku traka od propilene potrebno je našiti sa obe strane mekani deo čička dimenzija (6 cm x 4 cm). | | | |
| Džepovi | | Gornji manji džepovi na prednjem delu su pozicionirani na rastojanju 6 cm od sredine prsluka. Donja ivica džepa se dodiruje sa središnjim džepom.  Na poklopcu gornjeg levog džepa je našivena čičak traka predviđena za oznaku 1a.  Na gornjem desnom džepu je plastificiran uložak za legitimaciju dimenzije 10x7 cm.  Uložak je paspuliran i zašiven u porub džepa. Patne se zatvaraju čičak trakom. | |  | |
| Donji i središnji džepovi su istog oblika. Zatvaraju se rajsferšlusima od 17cm. Oba su našivena neposredno iznad i ispod reflektujuće linije podjednako udaljeni od sredine prsluka i bočnih ivica. Na središnjem desnom džepu se nalazi gajka za motorolu 4 x 1 cm. | |  | |
| Džep na leđnom delu je u širini donjeg dela prsluka i zakopčava se rajsferšlusom od 38 cm u XL veličini. Udaljen je od reflektujuće trake 1 cm. | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLNE MERE** | | | |
|  | | | |
|  | Mere (XL) | **cm** | **одступање** |
| **A** | Širina  u donjem delu | 60 |  |
| **B** | Prednja dužina | 67 |  |
| **C** | Širina vratnog otvora | 19 |  |
| **D** | Širina  ramena | 17 |  |
| **\*Metode ispitivanja materijala upotrebljenog za izradu odevnih proizvoda moraju biti u skladu sa važećim standardima. Odevni predmet mora zadovoljiti uslove kvaliteta propisane konkursnom dokumentacijom (tehničke karakteristike, način izrade i izgled odevnog predmeta prema zadatoj skici, tehničkom crtežu i opisu).** | | | |

1. **PARTIJA 2 – Soft-shell jakna. Količina – 223 komada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.5** | | **Jakna softshell CKS za delovanje u nesrećama** | | | |
| **Zahtevi** | | **Opis detalja i uslova** | | | |
| Kroj | | Jakna od Softshell materijala:  - vodootporni materijal 93% poliester, 7% spandex sa TPU membranom;  - vodootpornost od 10000 mm, 310gr/m2 , 3 sloja MVP 800G/M2/24h;  - uložak od 100% poliestera;  - lako podešavanje širine korišćenjem učkura na donjem porubu i kapuljači;  - podešavanje manžetne na rukavima pomoću čičak trake;  - vodootporni rajsfešlus;  - dva kosa džepa u donjem delu jakne;  - jedan džep na grudima sa leve strane;  - vertikalni mali džep na levom rukavu;  - boja crvena;  - kapuljača naložena na skidanje i zatezanje.  Jakna treba biti identična uzorku koji se može preuzeti od Crvenog krsta Srbije. | | | |
| Dokaz o kvalitetu | | - Sertifikat prozvođača/labaratorije da je prozvod/materijal bezbedan za ljudsku upotrebu; Proizvod mora imati prišivenu deklaraciju (etiketu) sa podacima o proizvođaču, sirovinskom sastavu, veličini i načinu održavanja. | | | |
| Oznake | | Na jakni treba da se nalaze 5 našivenih podloga za prilepljivanje oznaka. Podloge trebaju biti crvene boje odnosno boje jakne.  Oznake se prilepljuju:  - u visini grudnog koša sa desne strane - 1 kom oznaka 1,  - u visini sredine nadleaktice sa obe strane – 2 kom oznaka 2,  - na desnoj nadlaktici ispod oznake 2 – 1 kom oznaka 3  - na leđima u predelu lopatica – 1 kom oznaka 4.  Svi znakovi treba da se urade u tehnici žakard vez. | | | |
|  | **Oznaka** | | **Dimenzije cm** | **Vrsta oznake** | **Mesto oznake** | |
| **1** |  | | 12cm x3,5 cm | Žakard vez | Na liniji grudi između linije sredine i bočne linije. (4,5cm od sredine rajsfešlusa). U skladu sa uzorkom. RUB, odnosno opsivanje znaka potrebno je da bude 2 mm | |
| **2** |  | | Prečnik 7 cm | Žakard vez | Na nadlakticama oba rukava.  U skladu sa uzorkom. | |
| **3** | A flag with a crown and a coat of arms  Description automatically generated | | 7cm x 4 cm | Žakard vez | Sa spoljne strane desnog rukava 0,5 -2 cm ispod amblema Crvenog krsta Srbije. Simetrično pozicioniran u odnosu na oznaku br 2. U skladu sa uzorkom. | |
| **4** |  | | Prečnik: 20 cm | Žakard vez | Oznaka br. 4 se prišiva/šije na sredini leđnog dela kao na uzorku (11,5 cm ispod sredine vratnog izreza na leđima). | |

**3. PARTIJA 3 – Polar duks. Količina – 242 komada**

**PLETENINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **ELEMENTI ISPITIVANJA** | **OZNAKA METODE** | **JEDINICA MERE** | **DEKLARISANE VREDNOSTI** |
| 1. | BOJA |  | Crvena | |
| 2. | MASA | ISO 3801 (metoda 5) | g/m2 | 300 (± 10) |
| 3. | SIROVINSKI SASTAV | SRPS EN ISO 1833-1 | % |  |
| POLIESTAR (OBOSTRANO ČUPAVLJEN) |  |  | 100 |
| 4. | PILING | SRPS EN ISO 12945-2 | Broj pokreta habanja  Ocena | 7000  min 3-4 |
| 5. | ODREĐIVANJE PROMENA MERA PRI PRANJU I SUŠENJU NA 40ºC | SRPS EN ISO 5077 | % | ±2% |
| 6. | POSTOJANOST OBOJENJA : |  | Ocena |  |
| 7. | SVETLO | SRPS EN ISO 105-B02 |  | 5 |
| 8. | PRANJE NA 40ºC | SRPS EN ISO 105-C08 |  | 4 |
| 9. | ZNOJ | SRPS EN ISO 105-E04 |  | 4 |
| 10. | OTIRANJE SUVO | SRPS EN ISO 105-X12 |  | 4 |
| 11. | OTIRANJE MOKRO |  | 4 |
| 12. | PEGLANJE NA 110ºC | SRPS EN ISO 105-X11 |  | 4 |
| 13. | ODREĐIVANJE PH VODENOG EKSTRAKTA | SRPS EN ISO 3071 | pH | 5.5-7.5 |

**OJAČANJE NA RAMENIMA I LAKTOVIMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **ELEMENTI ISPITIVANJA** | **OZNAKA METODE** | **JEDINICA MERE** | **DEKLARISANE VREDNOSTI** |
| 1. | **Boja** |  |  | **Crvena** |
| SIROVINSKI SASTAV | SRPS EN ISO 1833-1 | % |  |
| POLIAMID SA PU  NANOSOM |  |  | 100 |
| 2. | MASA | ISO 3801 (metoda 5) | g/m2 | 145 (-5 + 10) |
| 3. | PREPLETAJ |  |  | keper |
| 4. | PREKIDNA SILA | SRPS EN ISO 13934-1 | daN | Osnova min 70  Potka min 70 |
| 5. | ODREĐIVANJE PROMENA MERA PRI PRANJU I SUŠENJU NA 40ºC | SRPS EN ISO 5077 | % | ±2% |
| 6 | POSTOJANOST OBOJENJA : |  | Ocena |  |
| SVETLO | SRPS EN ISO 105-B02 |  | 5 |
| PRANJE NA 40ºC | SRPS EN ISO 105-C08 |  | 4 |
| ZNOJ | SRPS EN ISO 105-E04 |  | 4 |
| OTIRANJE SUVO | SRPS EN ISO 105-X12 |  | 4 |
| OTIRANJE MOKRO |  | 3-4 |
| PEGLANJE NA 110ºC | SRPS EN ISO 105-X11 |  | 4 |
| 7. | HEMIJSKO ČIŠĆENJE-PERHLORETILENOM | SRPS EN ISO 105-D01 |  | 4 |
| 8. | ODREĐIVANJE OTPORNOSTI  NA KVAŠENJE | SRPS EN ISO 4920 | Ocena | 5 |
| 9. | Određivanje otpornosti prema prodoru vode – ispitivanje hidrostatičkim pritiskom | SRPS EN 20811:2010 | cm H2O | ≥ 800 cm H2O |
| NAPONEMA: ŠTAMPA MORA BITI OTPORNA POSLE 50 PRANJA NA 40ºC -  OPŠIVAK  OD POLARA  MASE 125 g/m2 | | | | |
| PREDLOG: DŽEP POLAR JAKNE OD TKANINE KOJA JE BOJE POLARA NA PRIMER OD TKANINE RADNIH PANTALONA -  keper 160 gm | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLAR JAKNA** | | | | |
| **Tehnički crtež** | | | | |
|  | | | | |
|  | **Oznaka** | | **Dimenzije Cm** | **Vrsta oznake** |
| **1** |  | | Dimenzija kao na uzorku | Žakard vez |
| **2** |  | | Prečnik: 7cm | Žakard vez |
| **3** |  | | U razmeri 3:2, dužina: 6,5 cm | Žakard vez |
| **Opis modela** | | | | |
| Prednji deo | | Polar jakna sa kragnom, na prednjem delu ima našiven ravan plastron „satlu“ koja prelazi i na gornji deo rukava. Zatvara se jednostranim patent zatvaračem, sa plastičnim zupcima celom dužinom i dužinom kragne. U ramenom delu je gornji šav koji prelazi na prednji deo jakne u visini od 1cm. Šavovi su preštepani jednim štepom na udaljenosti od 5 mm od ivice šava po telu jakne. U donjem delu su postavljena dva kosa džepa dužine 18cm sa dva paspula od ojačanog materijala širine 1,5 cm.  Na prednjem levom delu jakne našivena je čičak traka predviđena za oznaku 1a,  3cm od linije grudi i 2cm od donje ivice našivene plastron „satle“. | | |
| Leđni deo | | Prednji deo ima opšivke od polara manje gramaže koji ulaze u rukavsku okruglinu. U gornjem delu na opšivcima sa obe strane iznad linije grudi nalaze se unutrašnji džepovi koji se zatvaraju rajsferšlusom dužine 15cm (prema uzorku). | | |
| Rukavi | | Porub je naštepan na rastojanju od 3 cm. Na porubu na sredini i rastojanju od 4 cm postavljene su dve metalne ringlice kroz koje je provučen lastiš sa stoperima. Na levom rukavu se nalazi oznaka br 2, a na desnom oznaka br 2 i grb Srbije postavljen ispod oznake. | | |
| Kragna | | Leđni deo polar jakne u gornjem delu ima ojačanje - ravno našivena „satla“ koja prelazi na rukav. Ojačanje je naštepano 2mm od ivice. Od vratnog otvora sredinom leđnog dela ojačanje je postavljeno u dužini od 13 cm. | | |
| Oznake „Crveni krst Srbije“ | | U vratnom izrezu na sredini je ušivena etiketa sa veličinskim brojem i sirovinskim sastavom. U bočnom šavu sa leve strane našivena je etiketa sa imenom proizvođača, nazivom artikla, postupkom održavanja i čišćenja i oznakom veličinskog broja prema SRPS EN 13402-3/2015 identičan sa EN 13402-3/2013. | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLNE MERE** | | | |
| *Text Box25092017 8 polarr jakna* | | | |
|  | Mere (L) | **cm** | **Odstupanje** |
| **А** | ½ obima prsa | 57 |  |
| **B** | Prednja dužina | 70 |  |
| **C** | Širina vratnog otvora | 22 |  |
| **D** | Širina jakne u donjem delu | 57 |  |
| **Е** | Širina ramena | 16 |  |
| **F** | Dužina rukava bez rendera/ sa renderom | 62/69 |  |
| **G** | Širina rendera | 11 |  |
| **Н** | Dubina vratnog otvora | 8 |  |
| **L** | Dužina umetka na rukavu | 18 |  |
| **Ј** | Dužina orukavlja na prednjem delu | 28 |  |
| **K** | Visina kragne | 7 |  |
| **\*Metode ispitivanja materijala upotrebljenog za izradu odevnih proizvoda moraju biti u skladu sa važećim standardima. Odevni predmet mora zadovoljiti uslove kvaliteta propisane konkursnom dokumentacijom (tehničke karakteristike, način izrade i izgled odevnog predmeta prema zadatoj skici, tehničkom crtežu i opisu).** | | | |

**4. PARTIJA 4 – Radne pantalone. Količina – 277 komada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PANTALONE** | | | | | |
| **Tehnički crtež** | | | | | | | |
| *27092017 pantalone NT* | | | | | | | |
| Prednji deo | | | Radne pantalone su izrađene od kepera u mešavini poliestar pamuk. Na mestima gde trpe veliko trenje i naprezanje (kolena,) našivena su ojačanja od navedene tkanine, u sedalnom delu duplo ojačanje od osnovne tkanine. Na prednjem delu se nalazi više vrsta funkcionalnih džepova. U gornjem delu su duboki kosi „pištolj“ džepovi sa našivenim kosim ojačanjem. Na bočnom šavu su harmonika džepovi koji prelaze i na zadnji deo, a na liniji kolena džepovi koji služe kao ojačanje. Pojas se kopča drikerom. Ispod ojačanja na kolenima našivene su reflektujuće trake širine 5cm obimom cele nogavice. Spoljašnji šavovi su preštepani sa dva štepa. Na pojasu su našivene gajke širine 4cm, visine 6,5cm koje su pozicionirane na početku džepa. Na spoljašnjem delu nogavice do donje reflektujuće trake se nalazi rajsferšlus dužine 25cm koji omogućava proširenje nogavice u širini od 9 sm. | | | | |
| Zadnji deo | | | Na zadnjem delu pantalona na pojasu se nalaze tri gajke dve bočne od 4cm, visine 6,5 cm i jedna na sredini pojasa, širine 9cm, visine 6,5cm. Pored gajki, na pojas su ušiveni regulatori sa čičak trakom za podešavanje veličine pojasa.  U pojas je našiven dvostruki dodatni zaštitni deo elipsastog oblika visine 5cm od osnovnog materijala. Na sredini zadnjeg dela u pojasu našivena je etiketa sa imenom proizvođača, nazivom artikla, postupkom održavanja i čišćenja i oznakom veličinskog broja prema SRPS EN 13402-3/2015 identičan sa SRPS EN 13402-3/2013. Na sedalnom delu i duž unutrašnje strane nogavica je našiveno ojačanje od osnovne tkanine. Za regulaciju širine nogavica predviđene su po dve čičak trake: jedna na dnu nogavice iznad poruba, a druga 8 cm od početka ojačanja na kolenima. Donji delovi čičak trake širine 4cm nalaze se na sredini nogavice, dok su gornji ušiveni u bočni šav (videti uzorak). | | | | |
| Džepovi | | | Na pantalonama su našivena 3 različita džepa (videti uzorak):  1. Dva kosa “pištolj“ džepa sa ojačanjem, (dimenzije prema uzorku)  2. Dva džepa sa asimetričnim poklopcem koja se zatvaraju čičak trakom kao na slici. Deo harmonika džepa se nalazi samo na zadnjoj strani nogavice dok je na prednjoj džep bez umetka. Na sredini džepa su po dve naštepane faltice širine po 1cm. (dimenzije prema uzorku)  3. Dva našivna džepa na kolenima koji se zatvaraju čičak trakom širine 2 cm duž celog otvora. Džepovi sa strane na liniji kolena imaju po jednu falticu. | | *Pantalone NT dzep asimetrican*  Džep br.2 sa asimetričnim poklopcem | | |
| Reflektujuće trake | | | | Reflektujuće trake su namenjene za aplikacije odeće visoke vidljivosti, a u cilju povećanja vidljivosti korisnika u uslovima tame ili slabijeg svetla. Trake su izrađene od izloženih staklenih sočiva visokih perfomansi vezanih za istrajno platno sa zadnje strane. Pričvršćivanje traka za osnovni materijal se vrši tako da prilikom održavanja proizvoda u primeni ne dolazi do oštećenja i odvajanja trake. | | | |
| **KONTROLNE MERE** | | | | | | | | |
| *27092017 pantalone NTPantalone NT  kontrolne mere dzepovi* | | | | | | | | |
|  | **Mere (L)** | | | | | **cm** | **Odstupanje** | |
| A | Obim pojasa ½ | | | | | 49 |  | |
| B | Dužina nogavice | | | | | 106 |  | |
| C | Unutrašnja dužina nogavice | | | | | 84 |  | |
| D | Širina nogavice u donjem delu 1/2 | | | | | 21 |  | |
| **\*Metode ispitivanja materijala upotrebljenog za izradu odevnih proizvoda moraju biti u skladu sa važećim standardima. Odevni predmet mora zadovoljiti uslove kvaliteta propisane konkursnom dokumentacijom (tehničke karakteristike, način izrade i izgled odevnog predmeta prema zadatoj skici, tehničkom crtežu i opisu).** | | | | | | | | |

**5. PARTIJA 5 – Pamučna majica ''O'' izrez. Količina – 349 komada**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PLETENINE ZA IZRADU T-MAJICE** | | | |
| R.BR. | ELEMENTI ISPITIVANJA | OZNAKA METODE | JEDINICA MERE | DEKLARISANE VREDNOSTI |
| 1. | BOJA |  |  | CRVENA |
| 2. | MASA | ISO 3801 (metoda 5) | g/m2 | 145 ±5% |
| 3. | SIROVINSKI SASTAV | SRPS EN ISO 1833-1 | % |  |
| PAMUK |  |  | 100% |
| 4. | PREPLETAJ |  |  | singl |
| 5. | GUSTINA -broj petlji | SRPS EN 14971 | p/1cm | redovi 20±2  nizovi 14±2 |
| 6. | FINOĆA PREDIVA | SRPS EN 14970 | Tex | 20x1 ( ±5%) |
| 7. | ODREĐIVANJE PROMENA MERA PRI PRANJU I SUŠENJU NA 40ºC | SRPS EN ISO 5077 | % | ±4% |
| 8. | POSTOJANOST OBOJENJA : |  | Ocena |  |
| SVETLO | SRPS EN ISO 105-B02 |  | 5 |
| PRANJE NA 40ºC | SRPS EN ISO 105-C08 |  | 4 |
| HEMIJSKO ČIŠĆENJE-PERHLORETILENOM | SRPS EN ISO 105-D01 |  | 4 |
| ZNOJ | SRPS EN ISO 105-E04 |  | 4 |
| OTIRANJE SUVO | SRPS EN ISO 105-X12 |  | 4 |
| OTIRANJE MOKRO |  | 3-4 |
| PEGLANJE NA 150ºC | SRPS EN ISO 105-X11 |  | 4 |

**PLETENINA ZA KRAGNU I RENDER RUKAVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **ELEMENTI ISPITIVANJA** | **OZNAKA METODE** | **JEDINICA MERE** | **DEKLARISANE VREDNOSTI** |
| 1. | BOJA |  |  | CRVENA |
| 2. | SIROVINSKI SASTAV | SRPS EN ISO 1833-12 | % |  |
| Pamuk  Elastan |  |  | 95 ±3%  5 ±3% |

**KONAC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **ELEMENTI ISPITIVANJA** | **OZNAKA METODE** | **JEDINICA MERE** | **DEKLARISANE VREDNOSTI** |
| 1. | BOJA |  |  | Usklađena sa bojom osnovne pletenine |
| 2. | SIROVINSKI SASTAV | SRPS EN ISO 1833-1 | % |  |
| Poliestar |  |  | 100 |
| 3. | FINOĆA | SRPS EN ISO 2060 | Nm | 60/2 ±5% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T-MAJICA** | | | |
| **Tehnički crtež** | | | | |
|  | | | | |
|  | **Oznaka** | | **Dimenzije Cm** | **Vrsta oznake** |
| **1** |  | | Dužina: 12cm, visina 3,5cm | Štampa |
| **2** |  | | Prečnik: 7cm | štampa |
| **3** |  | | U razmeri 3:2, dužina: 6,5 cm | štampa |
| **Opis modela** | | | | |
| **Prednji deo** | | Klasična „T-shirt“ majica kratkog rukava, singl pletenine crvene boje. Majica nema naglašen struk. Porub se podvija i iberštepa na visini od 2,5 cm. Majica ima render širine 2 cm koji je našiven na vratni izrezi. Šav oko render lajsne na vratnom izrezu je iberštepan tako da prelazi na ravnomernoj udaljenosti preko rendera i preko majice (videti uzorak). Render lajsna je našivena tako da ne nabira vratni izrez majice. Izrada (šivenje) mora da obezbedi da svi šavovi mogu izdržati normalno naprezanje. | | |
| **Leđni deo** | | Klasična „T-shirt“ majica na leđnom delu u okruglom vratnom izrezu ima našiven render širine 2cm sa čije je unutrašnje strane na sredini našivena etiketa sa oznakom veličinskog broja i sirovinskog sastava. U bočnom šavu sa leve strane našivena je etiketa sa imenom proizvođača, nazivom artikla, postupkom održavanja i čišćenja i oznakom veličinskog broja prema SRPS EN 13402-3/2015 identičan sa EN 13402-3/2013. | | |
| **Rukavi** | | Rukav je jednodelni, kratak, uglavljen. Na krajevima rukava našiva se render dvostruko savijen širine 2 cm u gotovom stanju. Render je spojen mašinom za opšivanje (endlaricom), tako da blago nabira rukav. | | |
| **Oznake** | | Oznake „Crveni krst Srbije“označene su rednim brojevima 1, 2.  -Na prednjem delu oznaka pod rednim brojem 1 pozicionirana je na levoj strani majice, iznad linije grudi 3 cm. Od sredine majice znak 1 je pozicioniran na rastojanju od 4 cm.  -Na levom i desnom rukavu oznaka pod rednim brojem 2 pozicionirana je na sredini rastojanja od vrha ramena do kraja rukava.  Na desnom rukavu ispod oznake pod rednim brojem 2, na rastojanju od 0,5cm postavljen grb Srbije (oznaka br.3). | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLNE MERE** | | | |
|  | | | |
|  | **Mere (XL)** | **cm** | **Одступање** |
| **A** | **½ obima prsa** | **58** |  |
| **B** | **Prednja dužina** | **73** |  |
| **C** | **Širina vratnog otvora** | 15 |  |
| **D** | **Širina u donjem delu** | 58 |  |
| **E** | **Širina rukava** | 19 |  |
| **F** | **Dužina rukava** | 21 |  |
| **G** | **Širina ramena** | 17 |  |
| **\*Metode ispitivanja materijala upotrebljenog za izradu odevnih proizvoda moraju biti u skladu sa važećim standardima. Odevni predmet mora zadovoljiti uslove kvaliteta propisane konkursnom dokumentacijom (tehničke karakteristike, način izrade i izgled odevnog predmeta prema zadatoj skici, tehničkom crtežu i opisu).** | | | |

*Važi za sve artikle:*

*ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I KVALITET: Svi ponuđeni artikli moraju ispunjavati sve propisane uslove zdravstvene ispravnosti i kvaliteta shodno pozitivnim propisima koji se odnose na taj proizvod. Na zahtev naručioca izabrani dobavljač(i) biće u obavezi da dostavi odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje da svaki ponuđeni proizvod ispunjava propisane i zahtevane uslove za kvalitet i uslove za zdravstvenu bezbednost u skladu sa svim pozitivnim propisima.*

*Izabrani dobavljač(i) će na zahtev naručioca biti u obavezi da prilikom isporuke dobara u magacin naručioca preda nalaze sa analizama ne starije od 90 dana od dana isporuke.*

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi izjavu datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da će u slučaju da mu bude dodeljen ugovor, pre isporuke dostaviti zvanična mišljenja akreditovane laboratorije o izvršenim laboratorijskim analizama kojim se potvrđuje da su proizvodi koji se isporučuju u potpunosti zdravstveno bezbedni i da ispunjavaju tražene i propisane uslove kvaliteta.

Izjava se podnosi na obrascu iz ove konkursne dokumentacije.

Kriterijum za dodelu ugovora jeste najniža ponuđena cena.

**PODNOŠENjE PONUDE I ODLUKA O DODELI UGOVORA**

Poziv za dostavljanje ponuda biće neposredno putem e-mail-a dostavljen potencijalnim ponuđačima iz registra ponuđača Crvenog krsta Srbije koji po proceni komisije mogu kvalitetno, blagovremeno i odgovorno da obave isporuku dobara koja se nabavljaju. Poziv će biti objavljen i na sajtu naručioca.

Ponuda se podnosi putem e-maila: Popunjen, potpisan i pečatiran obrazac ponude dostaviti skeniran na adresu nabavke@redcross.org.rs najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponuda se smatra blagovremenom ako stigne Naručiocu najkasnije **do 20.2.2025. godine do 11.00** časova.

Samo blagovremeno prispele i potpune ponude biće predmet razmatranja.

Data ponuda se ne može povući po isteku roka za dostavljanje ponuda, a ukoliko se to dogodi od ponuđača će se zatražiti sudskim putem naknada štete, a taj ponuđač neće moći da učestvuje na nabavkama Crvenog krsta Srbije narednih 5 godina.

Ponuda se priprema u skladu sa ovim pozivom.

**Odluka o dodeli ugovora**

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda, osim ako ne bude potrebe za nekim naknadnim proverama.

**Zaključivanje ugovora**

Po okonačanju postupka, na poziv naručioca, ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija je dužan da pristupi zaključenju ugovora najkasnije u roku od 3 dana od primljenog poziva. Rok za isporuku dobara počinje teći od dana zaključenja ugovora.

Ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o nabavci u navedenom roku ili odustane u celosti ili delimično od izvršenja ugovora, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem ili dobro koje se nabavlja kupi od drugog dobavljača, uz naknadu štete za razliku u ceni.

**KONTAKT OSOBE**

Kontakt osobe za ovu nabavku su Nikola Radovanović i Jelena Milačić, tel. 011/3032-125, lokali: 118 i 123, e-mail: [nabavke@redcross.org.rs](mailto:nabavke@redcross.org.rs)

**UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU**

**Jezik**

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku.

**Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude**

Zainteresovana lica mogu tražiti u pisanom obliku dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije jedan dan pre isteka roka za podnošenje ponuda.

**Dodatna objašnjenja od ponuđača**

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača.

**Ponuđena količina**

Ponuđači moraju dati ponudu za celokupnu traženu količinu.

**Cena**

Cena mora biti izražena jedinično i zbirno bez i sa PDV-om u dinarima.

**Uslovi plaćanja**

Naručena roba se neće avansno plaćati, već najranije u roku od 10 dana nakon isporuke celokupne ugovorene količine, a na osnovu ispravne otpremnice i na osnovu ispostavljene originalne fakture.

**Isporuka predmetnih dobara**

Ugovorena dobra se moraju isporučiti najkasnije 50 dana od dana dostavljanja svake pojedinačne narudžbenice.

**Mesto isporuke**

Roba se isporučuje za svakog pojedinačnog naručioca na osnovu Narudžbenice, a za Crveni krst Srbije u magacin Crvenog krsta Srbije u Mladenovcu, ulica Braće Badžak bb.

**Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Ukoliko je ponuđen kraći rok važenja ponude ponuda može biti odbijena kao neprihvatljiva, osim ako ponuđač na zahtev naručioca ne izjavi da produžava rok važenja ponude.

**Kriterijum za donošenje Odluke o dodeli ugovora**

Kriterijum za donošenje Odluke o dodeli ugovora je najniža ponuđena cena. Na odluku saglasnost daje Donator, bez koje se ugovor ne može zaključiti.

Ova odluka ne predstavlja obavezu naručioca da zaključi ugovor sa izabranim ponuđačem, niti stvara prava i obaveze između naručioca i ponuđača u pogledu predmeta nabavke.

Prava i obaveze nastaju zaključenjem ugovora između naručioca i izabranog ponuđača, a ugovor će biti zaključen

pod uslovom da donator da saglasnost na ovu odluku naručioca.

F 3/25

PODACI O PONUĐAČU

|  |  |
| --- | --- |
| Ponuda broj: |  |
| Datum: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Poslovno ime  privrednog subjekta / |  |
| Skraćeni naziv / |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedište | Mesto i adresa |  |
| Opština |  |
| Odgovorno lice | |  |
| Osoba za kontakt | |  |
| Telefon | |  |
| e-mail | |  |
| Račun – Banka | |  |
| Matični broj ponuđača | |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  | PONUĐAČ |
|  | M.P. | - potpis |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Popuniti, potpisati i overiti!

**OBRAZAC PONUDE**

Uputstvo za popunjavanje

Obrazac ponude ponuđač mora popuniti, overiti pečatom i potpisati, čime potvrđuje da su tačni svi podaci navedeni u obrascu ponude. Ponuđač je obavezan da u ponudi navede: cenu sa svim troškovima (sa PDV-om), rok isporuke, rok plaćanja, rok važenja ponude

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PONUĐAČA |  |
| SEDIŠTE I ADRESA |  |
| MATIČNI BROJ |  |
| PIB |  |
| OSOBA ZA KONTAKT, TELEFON I E-MAIL |  |

**PONUDA**

Broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025. godine

za nabavku sledećih dobara

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj partije** | **Naziv** | **Količina** | **Cena jednog seta sa i bez PDV-a** | **Ukupna cena sa i bez PDV-a** |
| 1 | Prsluk | 272 |  |  |
|  |  |
| 2 | Soft-shell jakna | 223 |  |  |
|  |  |
| 3 | Polar duks | 242 |  |  |
|  |  |
| 4 | Radne Pantalone | 277 |  |  |
|  |  |
| 5 | Pamučna majica ''O'' izrez | 349 |  |  |
|  |  |

Rok isporuke je:  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(*najkasnije *30*.4.2025.)

Rok plaćanja je:  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* danaod dana isporuke *(min. 10)*

Rok važenja ponude je: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* dana *(min. 60)*

Napomena: Cene su izražene u dinarima, obuhvataju sve troškove prodavca sa isporukom u magacin kupca u Mladenovcu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATUM | M.P. | PONUĐAČ |
|  |  | - potpis - |

obavezno popuniti, potpisati i overiti pečatom

NAZIV PONUĐAČA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEDIŠTE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ADRESA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MATIČNI BROJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I**

**KVALITETA PONUĐENIH DOBARA**

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo naručiocu Crvenom krstu Srbije da ćemo, ukoliko nam bude dodeljen ugovor za javnu nabavku broj F 3/25, isporučiti isključivo dobra odgovarajuće zdravstvene ispravnosti i kvaliteta propisanog pozitivnim propisima i konkursnom dokumentacijom naručioca, te da ćemo u slučaju da se na istima utvrde nedostaci u roku trajanja izvršiti njihovu zamenu pod uslovima propisanim ugovorom o kupoprodaji.

Garantujemo da ćemo najkasnije na dan isporuke dobara, ukoliko naručilac to bude zahtevao, naručiocu dostaviti verodostojne dokaze o zdravstvenoj bezbednosti i kvalitetu dobara za koje smo dali ponudu i za koje nam bude dodeljen ugovor u postupku javne nabavke broj F 3/25 tj. da ćemo dostaviti zvanična pisana mišljenja akreditovanih laboratorija sa pratećim izveštajima o izvršenim laboratorijskim analizama, ne starija od 90 dana od dana isporuke, kojima se potvrđuje da su dobra koja se isporučuju u potpunosti zdravstveno ispravna i bezbedna za ljudsku upotrebu u skladu sa svim pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i da ispunjavaju sve uslove kvaliteta koji su traženi konkursnom dokumentacijom i propisani pozitivnim propisima Republike Srbije.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025. godine

odgovorno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Napomena: izjavu popuniti, potpisati i staviti pečat ako ga ponuđač koristi