**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР: ЈН Д 19/16-3**

**1. Питање 20.2.2017.**

*„pitanje se odnosi na partiju 9, termos ručni , kapaciteta 40lit. sa poklopcem + rezervni poklopac za termose,Konkursne dokumentacije u otvorenom postupku za JНД 19/16-3.*

*U opisu materijala stoji da za izradu termosa obavezno koristiti C4580, inox 18/10 debljine : za telo termosa min.1,5mm,*

*za dno minimalno 2,00mm*

*Pitanje glasi; S obzirom da je dugogodišnje iskustvo u izradi inox termosa pokazalo da se i telo i dno mogu raditi od materijala istog kvaliteta kao što Vi tražite ali debljine 1mm da li postoji mogućnost da Vaš opis materijala ispravite i stavite materijal C4580, inox 18/10 debljine 1mm ?“*

**ОДГОВОР**:

За наручиоца је прихватљиво да тело и дно термоса буду дебљине мин. 1мм али не и мање од тога. Биће измењено у конкурсној документацији.

**2. Питање 20.2.2017.**

*„Predposlednja stavka u Vašem opisu stoji da Termos mora da poseduje tri ručke za nošenje, dve na spoljašnjoj oplati i treću na POLIETILENSKOM poklopcu, koja se koristi samo pri nošenju praznog termosa.*

*Ovde predpostavljamo da je greška u kucanju i da treća ručka mora biti na METALNOM poklopcu, pa Vas molimo za ispravku.*

*Osim gore navedenog, molio bih Vas da, ukoliko je to mоguće i za partiju 9 tražite da se kod otvaranja ponuda dostavi uzorak termosa kako bi se komisija uverila da ponudjeni termos zadovoljava tražene karakteristike.Zbog nedostatka prostora termosi se mogu odmah vratiti i ne moraju ostati kod Vas“.*

**ОДГОВОР**:

Потврђујемо да је грешка у конкурсној документацији.

Наручилац ће захтевати узорке за партије 9, 10 и 12.

Све наведено је исправљено и додато у конкурнсу документацију која ће бити објављена са унетим изменама.

**3. Питање 22.2.2017.**

***„*** *U zahtevu za dostavljanje potvrde – reference traži se da je ponuđač u 2016. godini isporučio najmanje traženu količinu za svaku partiju. Da li ponuđač može da dostavi referenc potvrdu u količini kao dve srodne partije npr 1 i 2. Ukupno 15+3=18 kom jedne ili druge ili kao ukupnu za partije 1, 2, 3?“*

**ОДГОВОР:**

**- за партије 1 и 2 важе исте референце без обзира на то да ли је продат шпорет са 4 или 6 рингли – дакле понуђач треба да докаже да је у 2016. години продао најмање 3 шпорета (ако конкурише само за партију 1) односно најмање 15 електричних шпорета (ако конкурише за партију 2) са минимум 4 рингле. Признаће се референца за партију 1 иако се односи на шпорете са 4 рингле, али не и мање.**

**- за партију 10 референце се рачунају без обзира на литражу, тако да понуђач треба да докаже да је продао у 2016. најмање 220 кутлача капацитета 0,5 - 1,0 литара.**

**- за партију 9 понуђач треба да докаже да је продао у 2016. најмање 120 термоса капацитета 40 литара са поклопцем. Не мора посебно доказивати да је продао 27 поклопаца.**

**- за партију 12 понуђач треба да докаже да је продао у 2016. најмање 77 сетова професионалних ножева независно од врсте ножева.**

**- за партије 13-16 (униформе) понуђач доставља доказ да је продао у 2016. најмање 77 комада од сваког траженог артикла без обзира на величину или пол.**

**4. Питање 22.2.2017.**

PARTIJA 1— Е1 sporet sa б ringli

1. U tehnickim karakteristikama prikljucna snaga na srpskom je 18 kW, a na engleskom greskom pise 15 kW. 2. Dozvoljena odstupanja u gabaritnim merama sporeta data su +/- 1 0% sto može bitno poremetiti funkcionalnost jer npr. visina može biti od 765 do 935mm sto nije dobra radna visina. Da li ostajete pri zahtevu?

**ОДГОВОР:**

Потврђујемо да је грешка у конкурсној документацији:

Прикључна снага која се тражи је минимално 18 kW.

Код дозвољеног одступања ради се о грешци у куцању. Одступање може бити максимум 1,0 % (један посто)

биће измењено

**5. Питање 22.2.2017.**

PARTIJA 2— Е1. sporet sa 4 ringle i rernom

1. Prikljucna snaga na srpskom data је kao 12,2 kW, a treba kao na engleskom - 16,2 kW. 2. Traii se rerna od inoкa, a unutrasnja strana vrata rerne crno emajlirana. Da 1i vrata rerne mogu biti od inoкa i sa unutrasnje strane. 3.Primedba kao i za partiju 1 pod 2.

**ОДГОВОР:**

Потврђујемо да је грешка у конкурсној документацији:

Прикључна снага која се тражи је минимално 16,0 kW.

Врата рерне споља морају бити од ИНОКСА, а изнутра црно емајлирана или такође од ИНОКСА, са механизмом на „зуб“, који омогућава делимично отварање

Код дозвољеног одступања ради се о грешци у куцању. Одступање може бити максимум 1,0 % (један посто)

биће измењено

**6. Питање 22.2.2017.**

PARTIJA 3 - Dvodelna friteza

1. Da li je friteza stona ili slobodno stojeca i koje su njene dimenzije? (npr. 800x700x850 mm, ako је stojeca) i da li donji deo treba da bude otvoren (bez vrata) i1i zatvoren?

**ОДГОВОР**:

Фритеза је слободно стојећа (800ммX700ммX850мм), доњи део треба да је отворен, без врата.

**7. Питање 22.2.2017.**

PARTIJA 4— Kombinovani frizider — rashladna komora

Trazeni uslov za ovaj frizider је: zapremina 2 x 200-250 lit. Da li možemo ponuditi frizider trazenih karakteristika, ali ukupne zapremine 700 lit (2x350 lit)

**ОДГОВОР:**

Tражено је 220 литара минимум и за фрижидер и за расхладну комору, све преко те литраже је дозвољено.

**8. Питање 22.2.2017.**

PARTIJA 5— Zidna polica otvorena sa 4 poprecne police

Traži se da dimenzije regala budu 2000x500x1500mm. Da li se može ponuditi niz od dva spojena regala ukupne dužine kako je traženo?

Da li ostajete pri zahtevu *+/-10%?*

**ОДГОВОР:**

Може да се понуди низ од два регала, укупне дужине као што је тражено.

Грешка у куцању, максимално одступање је 1,0 %. Исправљено је у техничком опису за позицију број 5.